Datenblatt Leichtmetall -Geländer Züllig-System

Staketengeländer

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| System |  | Züllig-System |
| **Geländertyp** |  | **Z90** |
| Belastbarkeit auf Handlaufhöhe nach SIA – Norm 160 | > | 120kg/m |
| Mit zusätzlich im Handlauf eingebauten Stahlseilen – Zuglast | > | 8 to. |
| Geländerhöhe | genormt | 1000mm |
| Pfostenabstand | genormt | 2000mm |
| Elementlänge |  | 4000mm |
| Staketenanzahl pro Feld |  | 13 Stk. |
| Staketenabstand |  | 140mm |
| Staketenendabstand |  | 160mm |
| Fussplatte |  | 200x200x15 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Aluminiumteile |  | Farblos eloxiert |
| Stahlteile |  | Feuerverzinkt |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Erweiterungsmöglichkeiten: |  |  |
| Einbau Stahlseil im Handlauf |  |  |
| Einbau Sichtfenster |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Wirtschaftlichkeit: |  |  |
| Sehr lange Lebensdauer |  |  |
| Korrosionsbeständigkeit |  |  |
| Wartungsfrei: Keine Unterhaltsarbeiten |  |  |
| Auswechseln von Ersatzteilen oder ganzen Geländerfeldern |  |  |
| Starke Sichtbarkeit in der Nacht, durch Lichtreflektion |  |  |